Hi：

靠近SD卡位LED1， 而后远离就是Led2， Led3，led4；

闪烁是有信号；

Led1 & Led2 是运行状态灯，

Led3： can通讯灯；

Led4： 采集到焊接数据；

**时间配置：**

发送

21 00 01 00 27 00 00 00

这个颜色是时间索引：

00： 秒钟

01： 分钟

02： 小时

03： 日

04： 月

05： 年(值-2000)： 例如： 2017 就在值那儿输入11 00 (== 17)

这个颜色是值:

低位在前16进制：

27 00： 39

40 00：   64

00 01：  256

00 10：  4096,

B.R

Paul