|  |  |
| --- | --- |
| Std frames | comments |
| Byte 1 | **unsigned** **char** cmd : 3;  *READ\_OBJ = 0*,  *WRITE\_OBJ*,  *GET\_DESCRIPTION*,  *GET\_UPRANGE*,  *GET\_LOWRANGE*,  **unsigned** **char** type : 2;  *WHOLE\_FRAME*,  *FIRST\_FRAME*,  *MID\_FRAME*,  *LAST\_FRAME*,  **unsigned** **char** status : 1;  **unsigned** **char** length : 2;  actual len = len+1 |
| Byte 2 | Sub ID  //0: RTC;  //1: Parameter |
| Byte 3 | Obj ID |
| Byte 4 | Frame ID |
| Byte 5 | Data[0] |
| Byte 6 | Data[1] |
| Byte 7 | Data[2] |
| Byte 8 | Data[3] |

Can baud rate: 125K; STD frames; ID: 0xFF